**深圳市百川电子有限公司**

**T:0755-27709066 E:sallychen@szbcelectronics.com 　www.szbcelectronics.com**

**地址：深圳市龙华新区和平路祥龙大厦**

|  |
| --- |
| **标配** |
| AX-AML | IMD、MOL、动态范围、FFT以及其它高级测量工具 |
| AX-ASIO | ASIO音频流输入输出功能 |
| AX-HST | 高速多音、连续扫描测量功能 |
| AX-ACO | 声学响应测量Acoustic response |
| AX-BEN | 工作台模式（Bench Mode）功能 |
| **选配** |
| AX-SPK-RD | Acoustic response(with Rub&Buzz)声学响应包括异音，Impedance/Thiele-small阻抗测试/T/S小信号参数， Loudspeaker production test扬声器测试，Modulated noise调制噪声（主要用于测试泄露) |  |
| AX-STEREO | 立体声信号发生器选件 |  |
| AX-POLQA | 语音质量评估选件(基于ITU-T P.863标准) |  |
| AX-PESQ | 语音质量评估选件(基于 ITU-T P.862标准) |  |
| A5-BT | 蓝牙音频测量（单天线模式）选件 |  |
| A5-BT-DUO | 蓝牙音频测量（双天线模式）选件 |  |
| A5-HDMI | 多功能音频检测&音频测量选件(具有对可支持接收器和电视的**ARC**音频质量及可连接性的功能) |  |
| A5-DSIO | 数字串行输入输出端口选件(支持I2S、DSP等测试信号格式） |  |
| AX-STIPA | 语言清晰度测试模块选件 |  |
| A5-PDM | 脉冲密度调制选件（主要用于MEMS、数字MIC等测试） |  |
| A5-ADIO | 192K数字端口选件 |  |
| A5-AMC | 高级主时钟选件 |  |
| A5-AG52 | 高精度方波选件 |  |
| A5-BW52 | 加24位，1MHz带宽分析选件 |  |
| 备注：后续客户需要增加相应选件，我司可以直接通过远程方式实现 |