**A2 音频分析仪-选件配置表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **标配** | | |
| AX-AML | IMD、MOL、动态范围、FFT以及其它高级测量工具 | |
| AX-ASIO | ASIO音频流输入输出功能 | |
| AX-HST | 高速多音、连续扫描测量功能 | |
| AX-ACO | 声学响应测量Acoustic response | |
| **选配** | | |
| AX-SPK-PT | Acoustic response(with Rub&Buzz)声学响应包括异音，Loudspeaker production test扬声器测试，Modulated noise调制噪声（主要用于测试泄露） |  |
| AX-SPK-RD | Acoustic response(with Rub&Buzz)声学响应包括异音，Impedance/Thiele-small阻抗测试/T/S小信号参数， Loudspeaker production test扬声器测试，Modulated noise调制噪声（主要用于测试泄露) |  |
| AX-STEREO | 立体声信号发生器 |  |
| AX-POLQA | 语音质量评估选件 |  |
| AX-PESQ | 语音质量评估选件 |  |
| AX-BT-RD | 蓝牙音频测量（支持A2DP;AVRCP;HFP连接模式） |  |
| AX-BT-PT | 蓝牙音频测量（生产测试：快速搜索，配对，连接模式） |  |
| AX-WIFI | WIFI音频测量（支持DLNA、AirPlay 、QPlay模式） |  |
| AX-HDMI | 多功能音频检测&音频测量 |  |
| AX-DSIO | 数字串行输入输出端口 |  |
| AX-PDM | 数字脉冲调制模块 |  |
| AX-STIPA | 语言清晰度测试模块 |  |
| 备注：后续客户需要增加相应选件，我司可以直接通过远程方式实现 | | |